МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАБАНСКИЙ ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА»

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО

Директор МАУДО «Кабанский дом детского

творчества»

Председатель СТК

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Н. Заварухина \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.А.Шатова

**ДОЛ «Орлёнок»**

**Инструкция о мерах пожарной безопасности в здании и на территории образовательного учреждения.**

**1. Общие положения**

1.1.  Настоящая инструкция разработана в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (Правила противопожарного режима в Российской Федерации), Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 (ред. От 22.06.2010) «Об утверждении Норм пожарной безопасности», «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» и устанавливает нормы поведения людей и содержания территорий, зданий, сооружений, помещений ДОЛ «Орлёнок» *(Далее лагерь)* в целях обеспечения пожарной безопасности и является обязательной для исполнения всеми работниками, независимо от их образования, стажа работы в профессии, а также для прибывших на практику.

1.2. Работники учреждения  допускаются к работе только после прохождения вводного противопожарного инструктажа и первичного инструктажа на рабочем месте, а при изменении специфики работы - внепланового инструктажа в соответствий с порядком, установленным руководителем.  
1.3.  Вводный противопожарный инструктаж проводится в установленные сроки и регистрируется в Журнале регистрации вводного противопожарного инструктажа.  
1.4. Лица, виновные в нарушении инструкции о мерах пожарной безопасности, несут дисциплинарную, административную, уголовную и иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

**2. Обязанности лиц ответственных за обеспечение пожарной безопасности в лагере**

2.1 Начальник лагеря обязан:

* Соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;
* Разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности;
* Проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности;
* Содержать в исправленном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению;
* Оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установления причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров;
* Предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на территориях предприятий необходимые силы и средства, горюче – смазочные материалы, а также продукты питания и места отдыха для личного состав пожарной охраны, участвующего в выполнении боевых действий по тушен6ию пожаров, и привлеченных к тушению сил;
* Обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей на территории предприятий;
* Предоставлять по требованию должностных лиц Государственной противопожарной службы сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях;
* Незамедлительно сообщить в пожарную охрану о возникших пожарах;
* При проведении мероприятий смассовым пребываниям людей (дискотеки, торжества, представления и др.) обеспечивает:

а) осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности;

б) дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях.

* На объектах с массовым пребыванием людей обеспечивает наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек;
* Обеспечивает в соответствии с годовым планом – графиком, составляемым с учетом технической документации заводов – изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ, проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово- предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализаций и пожаротушений, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией);
* Обеспечивает наличие в помещении инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта;
* Обеспечивает здание для летнего детского отдыха, телефонной связью и устройством для подачи сигнала при пожаре. Из помещений, этажей, зданий для летнего детского отдыха предусматривается не менее 2 эвакуационных выходов;
* На объекте с массовым пребывание людей руководитель организации обеспечивает наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведении не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц осуществляющих сою деятельность на объекте.

2.2 Ответственный за пожарную безопасность в ОУ

* Обеспечивает наличие табличек с номером телефонов для вызова пожарной охраны складских, производственных, административных и общественных местах открытого хранения веществ и материалов;
* Обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установок обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности.
* Федерального закона «Технический регламент о требовании пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123 – ФЗ (ред. От 10.07.2012);
* Обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправленном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего акта испытаний;
* Обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы;
* Обеспечивают исправность сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов;
* Обеспечивает исправное состояние пожарных гидрантов, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, доступность подъезда пожарной техники к пожарным гидрантов в любое время года;
* Обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведения проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки;
* Обеспечивает объект огнетушителями по нормам согласно требованиям пожарной безопасности предусмотренными приложениями № 1 и №2 правил противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 г.

2.4 Работники обязаны

* Соблюдать требования пожарной безопасности установленной в организации;
* Знать и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;
* Выполнять требования пожарной безопасности, применима к своему рабочему месту, обеспечивать ежедневную уборку материалов, оборудования и приспособлений;
* При обнаружении нарушений в работе немедленно уведомлять об этом непосредственно руководителя;
* Знать контактные номера телефонов для вызова пожарной охраны, до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества;
* Оказывать содействие пожарной охране при тушении пожара;
* Своевременно проходить инструктажи по пожарной безопасности;
* Выполнять предписание, постановления и иные законные требования руководителей организаций.

2.5 Воспитатель обязан:

* Организовать проведение с отдыхающими детьми занятия (беседы, мероприятия) по изучению соответствующих требований пожарной безопасности.

**3. Содержание территории, зданий и помещений лагеря**

3.1. Перед началом заезда детей лагерь принимается соответствующей комиссией, в состав которой входит представитель государственного пожарного надзора.  
3.2. Территорию лагеря необходимо содержать в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить.  
3.3. Разведение костров, сжигание мусора и устройство открытых кухонных очагов на территории лагеря не допускается.  
3.4. Все проходы, эвакуационные пути и выходы из зданий должны быть свободными.  
3.5. В помещениях следует размещать только необходимые для жизнеобеспечения обеспечения и процесса организации отдыха и воспитания детей.  
3.6.  В зданиях и помещениях лагеря запрещается:  
а) производить перепланировку помещений с отступлением от требований строительных норм и правил;  
б) использовать для отделки стен и потолков путей эвакуации (рекреаций, лестничных клеток, фойе, вестибюлей, коридоров и т. п.) горючие материалы;  
в) устанавливать решетки, жалюзи и подобные им несъемные солнцезащитные, декоративные и архитектурные устройства на окнах помещений, связанных с пребыванием людей, коридоров, холлов и вестибюлей;  
г) забивать двери эвакуационных выходов;  
д) применять для отопления помещений нестандартные (самодельные) нагревательные приборы;  
е) использовать электроплитки, кипятильники, электрочайники, газовые плиты и т. п. для приготовления пищи (за исключением специально оборудованных помещений);  
ж) устанавливать зеркала и устраивать ложные двери на путях эвакуации;  
з) проводить огневые, электросварочные и другие виды пожароопасных работ в зданиях при наличии в них людей;  
и) обертывать электрические лампы бумагой, материей и другими горючими материалами;  
к) применять для освещения свечи, керосиновые лампы и фонари;   
л) производить уборку помещений, очистку деталей и оборудования с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;  
м) производить отогревание труб систем отопления, водоснабжения, канализации и т. п. с применением открытого огня;  
н) хранить на рабочих местах и в шкафах, а также оставлять в карманах спецодежды использованные обтирочные материалы;  
о) оставлять без присмотра включенные в сеть радиоприемники, телевизоры и другие электроприборы.

3.9 Максимально допустимое одновременное нахождение количества детей и взрослых в помещениях ДОЛ «Орлёнок»:

- спальный корпус № 2 /1 -12 чел. детей, 1 воспитатель, 1 вожатый;

- спальный корпус № 2/2 – 13 человек персонал лагеря;

- спальный корпус № 3/1- 14 человек детей, 1 воспитатель;

- спальный корпус № 3/2 – 14 человек детей, 1 воспитатель;

- спальный корпус № 4- 32 ребенка, 1 воспитатель, 2 вожатых;

спальный корпус № 5- 32 ребенка, 1 воспитатель, 2 вожатых;

- обеденный зал столовой – 80 человек;

- кухня – 6 человек ( повара кухонные работники);

- клуб – 140 человек;

- спортзал- 80 чел;

- медпукт – 10 человек;

- душевая – 17 человек;

- бельевая -3 человека;

- сторожевая- 2 человека;

- склад № 1 – 2 человек;

- склад №2 – 2 человека.

**4. Отопление.**

4.1. В жилых корпусах лагеря установлено оборудование (далее котлы) для автономного отопления на случай резкого понижения температуры воздуха летний период.  
4.2.  Эксплуатацию котлов осуществляют штатные истопники в соответствии с инструкцией технической документации заводов – изготовителей. Иные лица к эксплуатации котлов не допускаются.

**5. Электроустановки**

5.1. Электрические сети и электрооборудование, используемое в лагере, а также правила их эксплуатации должны отвечать требованиям действующих правил устройства электроустановок, правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.  
5.2. Соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей должны быть выполнены с помощью опрессовки, пайки или специальных зажимов.  
5.3. Переносные светильники должны быть оборудованы защитными стеклянными колпаками и металлическими сетками и подключаться от ответвительных коробок со штепсельными розетками.  
5.4. Электродвигатели должны регулярно очищаться от пыли.  
5.5.  При эксплуатации электроустановок запрещается:  
а)  использовать кабели и провода с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;  
б) оставлять под напряжением электрические провода и кабели с не изолированными концами;  
в)  пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, выключателями и другими неисправными электрическими приборами;  
г) применять для прокладки электросетей радио- и телефонные провода.  
5.6. Все неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать искрение и короткое замыкание, должны быть немедленно устранены.  
5.7. На случай отключения электроэнергии на посту дежурного (сторожа) должны храниться электрические фонари. Ответственность за их хранение и поддержание в рабочем состоянии возлагается на завхоза.

**6. Противопожарное водоснабжение**

6.1. Администрации лагеря обязана обеспечить техническое обслуживание, исправное состояние и постоянную готовность к использованию систем противопожарного водоснабжения (наружных водопроводных сетей)

**7. Порядок использования первичных средств пожаротушения**

7.1. Первичные средства пожаротушения, используемые на объекте, должны быть исправлены, обеспечено их количество;

7.2.Огнетушители должны размещаться на видных, легкодоступных местах на высоте не более 1,5 м, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

7.3. Огнетушители должны устанавливаться таким образом, чтобы был виден имеющийся на его корпусе текст инструкции по использованию.

7.4. Правила применения первичных средств пожаротушения:

* Поднести огнетушитель к очагу пожара не ближе 3 м.;
* Сорвать пломбу;
* Выдернуть чеку за кольцо;
* Нажимаем рычаг на корпусе;
* Путем нажатия рычага полностью освобождаем огнетушитель.

7.5. На период перезарядки и технического обслуживания огнетушителей, связанно с их ремонтом, взамен должны быть установлены огнетушители из резервного фонда.

7.6. Повседневный контроль за сохранностью, содержанием и постоянной готовностью к действию первичных средств пожаротушения осуществляется лицами, назначенными приказом руководителя образовательного учреждения;

7.7. Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожаров, запрещается;

7.8. проверка работоспособности пожарных гидрантов наружного противопожарного водопровода должна осуществляться не реже 2 раз в год (весной и осенью).

**8. Курение, проезд транспорта**

**8.1. На территории, в зданиях и помещениях лагеря курить запрещается;**

8.2. Запрещается по территории езда на автомобилях;

8.3. Заезд транспорта осуществляется через ворота хоздвора;

8.4 Стоянка автотранспорта разрешена только в специально отведенном месте на территории хоздвора;

8.5. Запрещается использовать в качестве стоянки автотранспорта противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями.

**9. Установки пожарной автоматики**

9.1. Установки пожарной автоматики лагеря должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно находиться в рабочем состоянии.  
9.2. В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту установок, проведение которых связано с их отключением, администрация лагеря должна обеспечить пожарную безопасность защищаемых установками помещений и известить об этом пожарную охрану.  
9.3. При эксплуатации установок пожарной автоматики не допускается:  
а) загромождать подходы к контрольно-сигнальным устройствам и приборам;  
б) складировать материалы на расстоянии менее 0,9 м до оросителей и 0,6 м до извещателей;  
в) наносить на извещатели краску, побелку, штукатурку и другие защитные покрытия.  
  
**10. Требования пожарной безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий.**

10.1.  Перед началом культурно-массовых мероприятий ответственный за пожарную безопасность должен тщательно проверить все помещения, эвакуационные выходы и пути на соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также убедиться в наличии и исправном состоянии первичных средств пожаротушения, связи и пожарной сигнализации. Все выявленные недостатки следует устранить до начала мероприятия.  
10.2. На время проведения культурно-массовых мероприятий необходимо организовать дежурство работников лагеря.   
10.3.  Во время культурно-массовых мероприятий с детьми должны неотлучно находиться дежурный администратор, воспитатели, которые предварительно прошли целевой противопожарный инструктаж.  
10.4. Помещения, где проводятся культурно-массовые мероприятия, должны иметь не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов, обозначенных световыми указателями с надписью "Выход" белого цвета на зеленом фоне, подключенными к сети аварийного или эвакуационного освещения здания.  
10.5.  Количество присутствующих в помещении детей и взрослых при проведении массового мероприятия определяется из расчета 0,75 кв. м на одного человека, а при проведении танцевальных вечеров, спортивных праздников и т. п. - из расчета 1,5 кв. м на человека.  
10.6.  В помещениях, используемых для проведения культурно-массовых мероприятий, запрещается:  
а)  использовать ставни на окнах для затемнения помещения;  
б) оклеивать стены и потолки обоями;  
в) применять горючие материалы, не обработанные огнезащитными составами, для акустической отделки стен и потолков;  
г) хранить бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;  
д)  хранить имущество, инвентарь и другие предметы, вещества и материалы под сценой, расположенных под помещениями;  
е)  устанавливать на дверях эвакуационных выходов замки и трудно открывающиеся запоры;  
ж) устанавливать на окнах глухие решетки.  
10.7. Все сгораемые декорации, сценическое оформление, а также драпировка, используемые на окнах и дверях, должны подвергаться обработке огнезащитными составами с составлением акта о выполнении работ.

**11. Порядок осмотра и закрытия помещений по окончанию работы.**

11.1 После окончания работы помещение и склады проверяют внешним визуальным осмотром.

11.2 В случае обнаружения работником неисправностей необходимо доложить о случившемся непосредственно руководителю.

11.3.Закрывать помещение в случае обнаружения каких-либо неисправностей, которые могут повлечь за собой возгорание или травмирование работников категорически запрещено.

11.4. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

**12. Порядок действий в случае возникновения пожара**

12.1.Каждый работник организации при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) должен:

* Немедленно прекратить работу и вызвать пожарную охрану по телефону 01, 112- сообщив при этом адрес организации, наименование организации, место возникновения, фамилию, имя, отчество, телефон;
* Принять посильные меры по эвакуации людей и материальные ценности;
* Приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения ;
* При общем сигнале опасности покинуть здание.

12.2. Сотрудник, которому стало известно о пожаре обязан:

* Вызвать по телефону пожарную охрану;
* Немедленно оповестить своих подчиненных и прочих работников;
* Сообщить о пожаре лицу, ответственному за пожарную безопасность на объекте;
* Принять меры по оказанию помощи в тушении пожара, эвакуации людей и материальных ценностей.

12.3. Лицо, ответственное за пожарную безопасность на объекте, обязано:

* Продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность собственника имущества (учредитель);
* В случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;
* При необходимости отключить электроэнергию, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;
* Прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;
* Осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия пожарной охраны;
* Обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, применяющими участие в тушении пожара;
* Одновременно с тушением поджара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;
* Организовать встречу подразделения пожарной охраны.

12.4. При прибытии пожарных подразделений лицо, ответственное за пожарную безопасность на объекте, обязано проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных особенностях здания, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара.